**3.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

| **Nr. p. k.** | **Preces**  **nosaukums** | **Preces apraksts** | **Skaits** | **Cena par 1 mērv, EUR, bez PVN** | **Summa, EUR, bez PVN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kabelis** | * DMI A male - HDMI A male kabelis * Ar elastīgu PVC apvalku * Vismaz Trīskāršs ekranējums (2 x Al-folija + pinums), * Kabelim jāspēj pārraidīt līdz pat 1080i/720p signāliem. * Garums ne mazāks par 10m | 2 |  |  |
|  | **Kabelis** | * HDMI A male - HDMI A male kabelis * Ar elastīgu PVC apvalku * Vismaz Trīskāršs ekranējums (2 x Al-folija + pinums), * Kabelim jāspēj pārraidīt līdz pat 1080i/720p signāliem. * Garums ne mazāks par 5m | 2 |  |  |
| 3. | **Kabelis** | * HDMI A male - HDMI A male kabelis * Ar elastīgu PVC apvalku * Vismaz Trīskāršs ekranējums (2 x Al-folija + pinums), * Kabelim jāspēj pārraidīt līdz pat 1080i/720p signāliem. * Garums ne mazāks par 1,5m | 2 |  |  |
| 4. | **Iekārta** | * Kompakts signala pārveidotājs no SDI uz HDMi * Jāatbalsta visus video standartus NTSC, PAL, 720 HD un 1080 HD formātā * Ar kameras vadības funkcijām Blackmagic ATEM mikseriem * Atbalsta 3G-SDI un HDMI laika koda standartus * Ar 3G-SDI tehnoloģiju * SDI video ieejas: 1x SD, HD vai 3G-SDI * SDI video izejas: 1x cilpas izeja * HDMI izeja: 1x HDMI A tips * Vairāku ātrumu atbalsts: automātiska SD vai HD noteikšana * Enerģijas patēriņš: 1,6 W * Barošanas avots: 4,4 - 5,25 V DC (barošanas bloks nav iekļauts) | 1 |  |  |
| 5. | **Iekārta** | * Kompakts signala pārveidotājs no HDMI uz SDI * Jāatbalsta visus video standartus NTSC, PAL, 720 HD un 1080 HD formātā * Ar kameras vadības funkcijām Blackmagic ATEM mikseriem * Atbalsta 3G-SDI un HDMI laika koda standartus * Ar 3G-SDI tehnoloģiju * SDI video ieejas: 1x SD, HD vai 3G-SDI * SDI video izejas: 1x cilpas izeja * HDMI izeja: 1x HDMI A tips * Vairāku ātrumu atbalsts: automātiska SD vai HD noteikšana * Enerģijas patēriņš: 1,6 W * Barošanas avots: 4,4 - 5,25 V DC (barošanas bloks nav iekļauts) | 1 |  |  |
| 6. | **Kabelis** | * SD-SDI 75 Ohm koaksiālais kabelis * Kabeļa apvalks elastīgs PVC * 24 AWG * 5,0 mm (Ø) ārējais diametrs * Garums ne mazāks par 20m | 2 |  |  |
| 7. | **Kabelis** | * SD-SDI video 75 Ohm koaksiālais kabelis * Kabeļa apvalks elastīgs PVC * 19 AWG * Ekranējums sastāv no dubultā pinuma, kas nodrošina augstu aizsardzību pret troksni un traucējumiem, ko rada ārējas ierīces, vienlaikus piedāvājot augstu elastību un uzticamību mobilajām lietojumprogrammām.   - Garums ne mazāks par 10m | 2 |  |  |
| 8. | **Kabelis** | * SD-SDI video 75 Ohm koaksiālais kabelis * Kabeļa apvalks elastīgs PVC * Ekranējums sastāv no dubultā pinuma, kas nodrošina augstu aizsardzību pret troksni un traucējumiem, ko rada ārējas ierīces, vienlaikus piedāvājot augstu elastību un uzticamību mobilajām lietojumprogrammām. * Garums ne mazāks par 5m | 1 |  |  |
| 9. | **Transporta kaste** | * 4U Transporta kaste * 19" plauktu sliedes priekšā un aizmugurē * Ļoti viegls, plastmasas korpuss * Ārējie izmēri: 445 x 546 x 241 mm * Iekšējie izmēri: 311 x 483 x 178 mm | 2 |  |  |
| 10. | **Statīvs** | * Cymbal Boom statīvs * Izlices statīvs ar lielu svaru, bezsoļu slīpumu, dubulto stiprinājumu kājām. * Novietošanas veids Boom Tlter mehānisms * Ar lielām gumijas pēdām * Svars ne mazāks par 5kg. | 2 |  |  |
| 11. | **Statīvs** | * Zems mikrofona statīvs * "Izlices rokas garums: Ne lielāks par 425 līdz 725 mm * Augstums ne lielāks par 280 mm * Divgabalu izlices svira * Statīva pamatne ar trīs saliekamām kājām * Materiāls: Tērauds * Krāsa:Melna * Svars: Ne mazāks par 2,98 kg" | 2 |  |  |
| 12. | **Statīvs** | * Zems Mikrofona statīvs * "Izlices rokas garums”: 525 mm * Augstums ne lielāks par 280 mm * Divgabalu izlices svira * Statīva pamatne ar trīs saliekamām kājām * Materiāls: Tērauds * Krāsa:Melna * Svars: Ne mazāks par 1,9 kg" | 2 |  |  |
| 13. | **Mikrofons** | * "Polaritāte: kardioīds * Tips: iepriekš polarizēts kondensators * Frekvenču diapazons: no 20 Hz līdz 20 kHz * Jutība, nominālā pie 1,000 Hz - -45 dBV/Pascal (5.6mV) * Kopējais harmoniskais kropļojums (THD): <0.5% līdz maksimālajai 131 dB SPL * Maks. SPL, maksimums pirms apgriešanas: 146 dB * Izejas pretestība: <150 omi * Krāsa: Matēta pelēka * Svars: Ne lielāks par 230 g" | 2 |  |  |
| 14. | **DI-BOX** | * "Aktīvs DI-Box (ar akumulatoru / fantomu) * Ieejas: XLR un 6,3 mm Jack * Saite: 6,3 mm Jack * Izeja: XLR * Izeja ar Zemējuma pacēlāju * Slēdzis (Pad): -20 / 40 dB" | 2 |  |  |
| 15. | **Statīvs** | * Taustiņu instrumentu statīvs, dubults. * Materiāls: tērauds * Virsma pulvērkrāsota * Krāsa: melna * Maksimālā kravnesība ne mazāka par 65 kg * Svars ne mezāks par 4,45 kg | 1 |  |  |
| 16. | **Kabelis** | * Elektrības kabelis lokans melns 0.6/1.0kV saiva * Dzīslas nomin. šķērsgriezums: 1,5 mm² * Dzīslu skaits: 3 * Dzīslas materiāls:Varš * Dzīslas izolācija: Gumija (EPR) * Ārējā apvalka krāsa: Melns | 50m |  |  |
| 17. | **Rozešu bloks** | Rozešu bloks 16A  Ar vismaz 3 pieslēguma vietām  Krāsa: melna | 10 |  |  |
| 18. | **Kontaktdakša** | * Gumijas k-dakša uz vada 2P+E * Modelis: Ar zemējumu (SCHUKO) * Materiāls: Gumija * Aizsardzības pakāpe: IP44 * Krāsa: Melna * Nominālais spriegums: 250 V * Nominālā strāva: 16 A | 10 |  |  |
| 19. | **Transporta kaste** | * "6U Transporta kaste, ar dubulto piekļuves vietu * Materiāls: pārklāts 7 mm Multiplex * Ar vismaz 2 salokāmiem rokturiem * Ar 4 Atsperu tauriņu aizbāžņiem * Apakšdaļā 4 lielas gumijas pēdas * Ārējie izmēri: 550 x 325 x 545 mm * Dziļums 40cm * Svars ne lielāks par 8,64 kg * Krāsa melna | 1 |  |  |
| 20. | **Auduma lenta** | * Auduma lente * Krāsa: Melna * Matēts virsmas pārklājums * Platums: 50 mm x Garums: 50 m * Ideāli piemērots uzlīmēšanai, neatstājot atlikumus | 5 |  |  |
| 21. | **Auduma lenta** | * Fabric Tape * Krāsa Neona Oranža * Materiāls ar PE pārklājumu * Kopējais biezums: vismaz 0,3 mm * Diametrs: 76 mm * Platums: 19 mm * Garums: 25 m | 3 |  |  |
| 22. | **Kabeļi** | * No 3-pin female XLR uz 5-pin male XLR * Tips:DMX-Adapter kabelis * Konektoru tips: XLR * Dzīslas diametrs: 2 x 0,22mm2 | 2 |  |  |
| 23. | **Kabeļi** | * No 5-pin female XLR uz 3-pin male XLR * Tips:DMX-Adapter kabelis * Konektoru tips: XLR * Dzīslas diametrs: 2 x 0,22mm2 | 2 |  |  |
| 24. | **Statīvu aksesuārs** | * Statīvu aksesuārs Reducer Flange * Krāsa: Melna * Materiāls: tērauds * Piemērots statīviem ar caurules diametru 35 mm * Vītņots savienotājs: 3/8" x 12 mm * Pielāgošanas veids: Skrūves skava * Garums: ne mazāks par 100 mm * Maināmi gredzeni: 1x25 mm * Svars ne lielāks par 0,49 kg | 2 |  |  |
| 25. | **Elektrības pagarinātājs** | * 5-v 3m 3x1.5mm² ar zemējumu ar slēdzi antracīts | 2 |  |  |
| 26. | **Lampa** | * 1000W PAR64 Spuldze | 6 |  |  |
| 27. | **Statīvs** | * Skaņas un gaismu statīvs ar plīti * Minimālais Augstums : 1420mm * Maksimālais Augstums : 2420mm * Plīts svars : vismaz 14kg * Kopējais svars ne mazāk kā 17,8kg * Celtspēja vismaz 20kg | 2 |  |  |
| 28. | **Bungu plastikāts** | * 12” bungu plastikāts * Tom drum | 1 |  |  |
| 29. | **Bungu plastikāts** | * 13” bungu plastikāts * Tom Drum | 1 |  |  |
| 30. | **Bungu plastikāts** | * 16” bungu plastikāts * Tom Drum | 1 |  |  |
| 31. | **Bungu plastikāts** | * 14” bungu plastikāts * Snare Drumhead | 1 |  |  |
| 32. | **Bumgu plastikāts** | * 22” Bass drum Resonant Head | 1 |  |  |
| 33. | **Sķidrums dūmu mašinai** | * 10L kanna * Sķidrums piemērots Look Solutions 2.1 Heizerim | 3 |  |  |
| **Summa, EUR, KOPĀ bez PVN** | | | | |  |
| **PVN 21 %, EUR:** | | | | |  |
| **Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR:** | | | | |  |

* Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvājums pilnīgi atbilst tehniskā uzdevuma prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu.
* Pretendents apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskā uzdevuma nosacījumiem.
* Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu *(pielikumā pilnvara)* šajā cenu aptaujas procedūrā.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*