**3.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

| **Nr. p. k.** | **Preces****nosaukums** | **Preces apraksts**  | **Skaits** | **Cena par 1 mērv, EUR, bez PVN** | **Summa, EUR, bez PVN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **Kabelis** | * DMI A male - HDMI A male kabelis
* Ar elastīgu PVC apvalku
* Vismaz Trīskāršs ekranējums (2 x Al-folija + pinums),
* Kabelim jāspēj pārraidīt līdz pat 1080i/720p signāliem.
* Garums ne mazāks par 10m
 | 2 |  |  |
|  | **Kabelis** | * HDMI A male - HDMI A male kabelis
* Ar elastīgu PVC apvalku
* Vismaz Trīskāršs ekranējums (2 x Al-folija + pinums),
* Kabelim jāspēj pārraidīt līdz pat 1080i/720p signāliem.
* Garums ne mazāks par 5m
 | 2 |  |  |
| 3. | **Kabelis**  | * HDMI A male - HDMI A male kabelis
* Ar elastīgu PVC apvalku
* Vismaz Trīskāršs ekranējums (2 x Al-folija + pinums),
* Kabelim jāspēj pārraidīt līdz pat 1080i/720p signāliem.
* Garums ne mazāks par 1,5m
 | 2 |  |  |
| 4. | **Iekārta** | * Kompakts signala pārveidotājs no SDI uz HDMi
* Jāatbalsta visus video standartus NTSC, PAL, 720 HD un 1080 HD formātā
* Ar kameras vadības funkcijām Blackmagic ATEM mikseriem
* Atbalsta 3G-SDI un HDMI laika koda standartus
* Ar 3G-SDI tehnoloģiju
* SDI video ieejas: 1x SD, HD vai 3G-SDI
* SDI video izejas: 1x cilpas izeja
* HDMI izeja: 1x HDMI A tips
* Vairāku ātrumu atbalsts: automātiska SD vai HD noteikšana
* Enerģijas patēriņš: 1,6 W
* Barošanas avots: 4,4 - 5,25 V DC (barošanas bloks nav iekļauts)
 | 1 |  |  |
| 5. | **Iekārta** | * Kompakts signala pārveidotājs no HDMI uz SDI
* Jāatbalsta visus video standartus NTSC, PAL, 720 HD un 1080 HD formātā
* Ar kameras vadības funkcijām Blackmagic ATEM mikseriem
* Atbalsta 3G-SDI un HDMI laika koda standartus
* Ar 3G-SDI tehnoloģiju
* SDI video ieejas: 1x SD, HD vai 3G-SDI
* SDI video izejas: 1x cilpas izeja
* HDMI izeja: 1x HDMI A tips
* Vairāku ātrumu atbalsts: automātiska SD vai HD noteikšana
* Enerģijas patēriņš: 1,6 W
* Barošanas avots: 4,4 - 5,25 V DC (barošanas bloks nav iekļauts)
 | 1 |  |  |
| 6. | **Kabelis** | * SD-SDI 75 Ohm koaksiālais kabelis
* Kabeļa apvalks elastīgs PVC
* 24 AWG
* 5,0 mm (Ø) ārējais diametrs
* Garums ne mazāks par 20m
 | 2 |  |  |
| 7. |  **Kabelis** | * SD-SDI video 75 Ohm koaksiālais kabelis
* Kabeļa apvalks elastīgs PVC
* 19 AWG
* Ekranējums sastāv no dubultā pinuma, kas nodrošina augstu aizsardzību pret troksni un traucējumiem, ko rada ārējas ierīces, vienlaikus piedāvājot augstu elastību un uzticamību mobilajām lietojumprogrammām.

- Garums ne mazāks par 10m | 2 |  |  |
| 8. | **Kabelis**  | * SD-SDI video 75 Ohm koaksiālais kabelis
* Kabeļa apvalks elastīgs PVC
* Ekranējums sastāv no dubultā pinuma, kas nodrošina augstu aizsardzību pret troksni un traucējumiem, ko rada ārējas ierīces, vienlaikus piedāvājot augstu elastību un uzticamību mobilajām lietojumprogrammām.
* Garums ne mazāks par 5m
 | 1 |  |  |
| 9. | **Transporta kaste**  | * 4U Transporta kaste
* 19" plauktu sliedes priekšā un aizmugurē
* Ļoti viegls, plastmasas korpuss
* Ārējie izmēri: 445 x 546 x 241 mm
* Iekšējie izmēri: 311 x 483 x 178 mm
 | 2 |  |  |
| 10. | **Statīvs** | * Cymbal Boom statīvs
* Izlices statīvs ar lielu svaru, bezsoļu slīpumu, dubulto stiprinājumu kājām.
* Novietošanas veids Boom Tlter mehānisms
* Ar lielām gumijas pēdām
* Svars ne mazāks par 5kg.
 | 2 |  |  |
| 11. | **Statīvs** | * Zems mikrofona statīvs
* "Izlices rokas garums: Ne lielāks par 425 līdz 725 mm
* Augstums ne lielāks par 280 mm
* Divgabalu izlices svira
* Statīva pamatne ar trīs saliekamām kājām
* Materiāls: Tērauds
* Krāsa:Melna
* Svars: Ne mazāks par 2,98 kg"
 | 2 |  |  |
| 12. | **Statīvs** | * Zems Mikrofona statīvs
* "Izlices rokas garums”: 525 mm
* Augstums ne lielāks par 280 mm
* Divgabalu izlices svira
* Statīva pamatne ar trīs saliekamām kājām
* Materiāls: Tērauds
* Krāsa:Melna
* Svars: Ne mazāks par 1,9 kg"
 | 2 |  |  |
| 13. | **Mikrofons** | * "Polaritāte: kardioīds
* Tips: iepriekš polarizēts kondensators
* Frekvenču diapazons: no 20 Hz līdz 20 kHz
* Jutība, nominālā pie 1,000 Hz - -45 dBV/Pascal (5.6mV)
* Kopējais harmoniskais kropļojums (THD): <0.5% līdz maksimālajai 131 dB SPL
* Maks. SPL, maksimums pirms apgriešanas: 146 dB
* Izejas pretestība: <150 omi
* Krāsa: Matēta pelēka
* Svars: Ne lielāks par 230 g"
 | 2 |  |  |
| 14. | **DI-BOX** | * "Aktīvs DI-Box (ar akumulatoru / fantomu)
* Ieejas: XLR un 6,3 mm Jack
* Saite: 6,3 mm Jack
* Izeja: XLR
* Izeja ar Zemējuma pacēlāju
* Slēdzis (Pad): -20 / 40 dB"
 | 2 |  |  |
| 15. | **Statīvs** | * Taustiņu instrumentu statīvs, dubults.
* Materiāls: tērauds
* Virsma pulvērkrāsota
* Krāsa: melna
* Maksimālā kravnesība ne mazāka par 65 kg
* Svars ne mezāks par 4,45 kg
 | 1 |  |  |
| 16. | **Kabelis** | * Elektrības kabelis lokans melns 0.6/1.0kV saiva
* Dzīslas nomin. šķērsgriezums: 1,5 mm²
* Dzīslu skaits: 3
* Dzīslas materiāls:Varš
* Dzīslas izolācija: Gumija (EPR)
* Ārējā apvalka krāsa: Melns
 | 50m |  |  |
| 17. | **Rozešu bloks** | Rozešu bloks 16AAr vismaz 3 pieslēguma vietāmKrāsa: melna | 10 |  |  |
| 18. | **Kontaktdakša** | * Gumijas k-dakša uz vada 2P+E
* Modelis: Ar zemējumu (SCHUKO)
* Materiāls: Gumija
* Aizsardzības pakāpe: IP44
* Krāsa: Melna
* Nominālais spriegums: 250 V
* Nominālā strāva: 16 A
 | 10 |  |  |
| 19. | **Transporta kaste** | * "6U Transporta kaste, ar dubulto piekļuves vietu
* Materiāls: pārklāts 7 mm Multiplex
* Ar vismaz 2 salokāmiem rokturiem
* Ar 4 Atsperu tauriņu aizbāžņiem
* Apakšdaļā 4 lielas gumijas pēdas
* Ārējie izmēri: 550 x 325 x 545 mm
* Dziļums 40cm
* Svars ne lielāks par 8,64 kg
* Krāsa melna
 | 1 |  |  |
| 20. | **Auduma lenta** | * Auduma lente
* Krāsa: Melna
* Matēts virsmas pārklājums
* Platums: 50 mm x Garums: 50 m
* Ideāli piemērots uzlīmēšanai, neatstājot atlikumus
 | 5 |  |  |
| 21. | **Auduma lenta** | * Fabric Tape
* Krāsa Neona Oranža
* Materiāls ar PE pārklājumu
* Kopējais biezums: vismaz 0,3 mm
* Diametrs: 76 mm
* Platums: 19 mm
* Garums: 25 m
 | 3 |  |  |
| 22. | **Kabeļi** | * No 3-pin female XLR uz 5-pin male XLR
* Tips:DMX-Adapter kabelis
* Konektoru tips: XLR
* Dzīslas diametrs: 2 x 0,22mm2
 | 2 |  |  |
| 23. | **Kabeļi** | * No 5-pin female XLR uz 3-pin male XLR
* Tips:DMX-Adapter kabelis
* Konektoru tips: XLR
* Dzīslas diametrs: 2 x 0,22mm2
 | 2 |  |  |
| 24. | **Statīvu aksesuārs** | * Statīvu aksesuārs Reducer Flange
* Krāsa: Melna
* Materiāls: tērauds
* Piemērots statīviem ar caurules diametru 35 mm
* Vītņots savienotājs: 3/8" x 12 mm
* Pielāgošanas veids: Skrūves skava
* Garums: ne mazāks par 100 mm
* Maināmi gredzeni: 1x25 mm
* Svars ne lielāks par 0,49 kg
 | 2 |  |  |
| 25. | **Elektrības pagarinātājs** | * 5-v 3m 3x1.5mm² ar zemējumu ar slēdzi antracīts
 | 2 |  |  |
| 26. | **Lampa** | * 1000W PAR64 Spuldze
 | 6 |  |  |
| 27. | **Statīvs** | * Skaņas un gaismu statīvs ar plīti
* Minimālais Augstums : 1420mm
* Maksimālais Augstums : 2420mm
* Plīts svars : vismaz 14kg
* Kopējais svars ne mazāk kā 17,8kg
* Celtspēja vismaz 20kg
 | 2 |  |  |
| 28. | **Bungu plastikāts** | * 12” bungu plastikāts
* Tom drum
 | 1 |  |  |
| 29. | **Bungu plastikāts** | * 13” bungu plastikāts
* Tom Drum
 | 1 |  |  |
| 30. | **Bungu plastikāts** | * 16” bungu plastikāts
* Tom Drum
 | 1 |  |  |
| 31. | **Bungu plastikāts** | * 14” bungu plastikāts
* Snare Drumhead
 | 1 |  |  |
| 32. | **Bumgu plastikāts** | * 22” Bass drum Resonant Head
 | 1 |  |  |
| 33. | **Sķidrums dūmu mašinai** | * 10L kanna
* Sķidrums piemērots Look Solutions 2.1 Heizerim
 | 3 |  |  |
| **Summa, EUR, KOPĀ bez PVN** |  |
| **PVN 21 %, EUR:** |  |
| **Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR:** |  |

* Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvājums pilnīgi atbilst tehniskā uzdevuma prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu.
* Pretendents apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskā uzdevuma nosacījumiem.
* Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu *(pielikumā pilnvara)* šajā cenu aptaujas procedūrā.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*